# Schlammentwässerungsgerät (SCHLAMMCON) Seite 1 / 1

STANDARDAUSFÜHRUNG

|  |  |
| --- | --- |
| Ausführung | massive Schweißkonstruktion |
| Material | Stahl, feuerverzinkt  |
| Seitenteile in Gitterkonstruktion |  |
| ausgelegt mit Filtervlies, oben offen |  |

|  |
| --- |
| Der Boden des Geräts ist aufklappbar, Entriegelung zum Öffnen in der Bodenplatte manuell durch außen liegenden Verschlusshebel.Im oberen Bereich integriert sind Schuhe zur Aufnahme des Geräts mittels Gabelstapler. |
|  |  |
| Abmessungen ü. a: | 1100 x 1100 x 1150 mm |
| Bodenöffnung (2-flügelig) | je 500 x 1.000 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ablaufsammler** |  |
| mit Aufstellsockel für die SCHLAMMCON |  |
| sowie Ablaufstutzen zum Ableiten des Filtrates |  |
|  |
| Ausführung | Polypropylen |

|  |  |
| --- | --- |
| Hersteller | Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH |
|  | +49 271 401 41 23 |